Pakiet II

Terminale mobilne do odczytywania kodów danych przy archiwizacji - 3 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Konfiguracja minimalna Zamawiającego** | **Oferowane Parametry** |
| 1. | Typ | Terminal mobilny |  |
| 2. | Zastosowanie | do odczytywania danych przy archiwizacji |  |
| 3. | Wydajność obliczeniowa | procesor powinien osiągać średnią wydajność w teście AnTuTu v6  nie mniejszą niż 117200 pkt. (aktualizacja z dnia 7 marca 2019 r. |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | pojemność: min. 4GB, |  |
| 5. | Wyposażenie multimedialne | Zintegrowany aparat z przodu urządzenia min. 5MP, z tyłu min. 13MP, czytnik kodów kreskowych 1D, laserowy lub 2D imager lub równoważny |  |
| 7. | Zgodność z systemami operacyjnymi standardami | Na podstawie certyfikatów zgodności wydawanych przez producentów oprogramowania oraz organizacje wydające certyfikaty dot. zarządzania energią oraz innych mających zastosowanie w odniesieniu do zestawów komputerowych, powszechnych standardów |  |
| 8. | Niezawodność/jakość wytwarzania | Zgodność z normami IP65, IP 67 lub równoważnymi, praca w zakresie temperatur od - 40 do + 70 stopni Celsjusza. |  |
| 9. | Warunki gwarancji | min. 36 m-cy producenta, obejmująca uszkodzenia mechaniczne  Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta -wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |  |
| 10. | Opis sposobu udostępniania sterowników i poprawek przez producenta zestawu. | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej —należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |  |
| 11. | Oświadczenia | Oświadczenie potwierdzające pochodzenie oferowanego sprzętu z oficjalnego polskiego kanału dystrybucji, podpisane przez producenta bądź autoryzowanego partnera na terenie Polski. |  |
| 12. | Wymagania dodatkowe | oryginalny zasilacz, WLAN - 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/ac  NFC, Bluetooth 5.0 (BLE) |  |
| 12. | Matryca | Min. 5' o minimalnej rozdzielczości 1280 x 720 |  |
| 13. | Akcesoria dodatkowe | 1. Stacja dokująca z zasilaczem do terminala, 2. Uchwyt pistoletowy z osłoną gumową do terminala. |  |